**Załącznik nr 2 do SIWZ**

|  |
| --- |
| pieczęć Wykonawcy**KOSZTORYS OFERTOWY**Zakres rzeczowy robót do wykonania w postępowaniu przetargowym DR-ML.271.03.2014.DZ na:zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa odcinka nawierzchni drogi gminnej w m. NOWE BATOROWO – dz. nr 43”** |
| **Lp.** | **Nr spec. technicznej** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena** | **Wartość** |
| **jednostkowa** |
| **1.** |   | **PODBUDOWY** |
| 1. | D-04.04.02 | Warstwa wyrównawcza z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 10 cm  | m2 | 2.724 |  |  |
| 2. | D-04.03.01 | Skropienie nawierzchni drogowej emulsją asfaltową warstw niebitumicznych | m2 | 2.724 |  |  |
| **Razem: poz. 1** | **zł** |
| **2.** |  | **NAWIERZCHNIE** |
| 3. | D-05.03.27 | Nawierzchnia z warstwy mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej typu SMA 16 gr. 6 cm | m2 | 2.189 |  |  |
| 4. | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo –żwirowych AC-11 S – warstwa ścieralna gr. po zagęszczeniu 4cm -na zjazdach | m2 | 535 |  |  |
| 5. | D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno - bitumicznych grysowo –żwirowych AC-16 W – warstwa wiążąca gr. po zagęszczeniu 4cm -na zjazdach | m2 | 535 |  |  |
| 6. | D-05.03.05 | Pobocza szer. 0,50m z mieszanki optymalnej o wielkości ziaren 0-31,5mm i gr. 15cm po mechanicznym zagęszczeniu | m2 | 430 |  |  |
| **Razem: poz. 2** | **zł** |
|  **Razem: poz. 1-2 Wartość robót netto:** | **zł** |
| **Podatek VAT - 23%** | **zł** |
| **WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO:** | **zł** |

Słownie: brutto ........................................................................................................................................PLN

…………………………………………….

*(podpis osoby lub osób upoważnionych do*

*występowania w imieniu Wykonawcy)*

..............................................

 (miejscowość, data)