**Załącznik nr 2B do SIWZ**

|  |
| --- |
| pieczęć Wykonawcy  **KOSZTORYS OFERTOWY**  Zakres rzeczowy robót do wykonania w postępowaniu przetargowym BD.271.04.2014 na:  **Zadanie Nr 2 pn:**  **Remont chodnika wzdłuż drogi gminnej na działce nr 400 w miejscowości Nowakowo, gmina Elbląg**  w ramach realizacji inwestycji pn.:  **„Roboty budowlane branży drogowej realizowane na działce nr 400 w m. Nowakowo  w ramach dwóch zadań inwestycyjnych** |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Lp.** | **Nr spec. technicznej** | **Podstawa**  **45233222-1** | **Wyszczególnienie** | **j.m.** | **Ilość** | **Cena jednostkowa** | **Wartość** | | **1.** |  |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | | | | 1. | D-01.01.01 | **KNR**  **2-01 0119-03** | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym | km | 0,5 |  |  | | **Razem: poz. 1** | | | | | | |  | | **2.** |  |  | **ROBOTY ZIEMNE** | | | | | | 2. | D-02.01.01 | **KNR**  **2-010215-07** | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | m2 | 663 |  |  | | 3. | D-02.01.01 | **KNR 2-31 0101-02** | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2 | m2 | 663 |  |  | | 4. |  | **KNR**  **2-01 0213-04** | Roboty ziemne wyk. koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat. IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1 km | m3 | 663\*0.31= 205,53 |  |  | | 5. |  | **KNR**  **2-01 0214-03** | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 4 | m3 | 205,53 |  |  | | **Razem: poz. 2** | | | | | | |  | | **3.** |  |  | **WARSTWA ODSACZAJACA** | | | | | | 6. | D-04.02.01 | **KNR**  **2-31 0104-07** | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm z pospółki | m2 | 663 |  |  | | **Razem: poz. 3** | | | | | | |  | | **4.** |  |  | **ELEMENTY DROGOWE** | | | | | | 7. | D-08.01.01 | **KNR**  **2-31 0403-03** | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 527 |  |  | | 8. | D-08.03.01 | **KNR**  **2-31 0407-04** | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 472 |  |  | | 9. | D-08.01.01 | **KNR**  **2-31 0402-04** | Ława pod krawężniki i obrzeża , betonowa z oporem | m3 | 527\*0.058+472\*0.039 = 48.974 |  |  | | **Razem: poz. 4** | | | | | | |  | | **5.** |  |  | **PODBUDOWY** | | | | | | 10. | D-04.04.02 | **KNR**  **2-31 0114-05** | Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 663 |  |  | | **Razem: poz. 5** | | | | | | |  | | **6.** |  |  | **NAWIERZCHNIE** | | | | | | 11. | D-05.03.23 | **KNR**  **2-31 0511-03** | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 663 |  |  | | **Razem: poz. 6** | | | | | | |  | | **Razem: poz. 1-6 Wartość robót netto:** | | | | | | |  | | **Podatek VAT - 23%** | | | | | | |  | | **WARTOŚĆ ROBÓT RUTTO:** | | | | | | |  | |

Słownie: brutto ........................................................................................................................................ PLN

…………………………………………….

*(podpis osoby lub osób upoważnionych do*

*występowania w imieniu Wykonawcy)*

..............................................

miejscowość, data